Este es el cuaderno que guarda los comentarios al texto del programa
Chevic. 
Para escribir un nuevo comentario, la definición debe ir después de 
la palabra Hot Text con un(=) detrás. Separación de las definiciones: 
enter.

ácido sulfúrico=H2SO4. Líquido de consistencia oleosa, incoloro e inodoro. Es muy cáustico, carboniza las sustancias orgánicas y se mezcla con el agua produciendo gras desprendimiento de calor. Tiene muchos en la industria.(R.A.E.)
alizarina=Materia colorante que se extrae de la raiz de rubia.( 1,2-dihidroxiantraquinona C6H4(CO)2C6H2(OH)2)Forma básica de muchos colorantes y pigmentos, incluidos mordientes. 
ácido sulfúrico fumante=Se denomina así porque desprende constantemente anhídrido sulfúrico (SO3), que con la humedad del aire ambiente produce una niebla o humo de ácido sulfúrico vesicular.
ácido dibásico fuerte= Es capaz de ceder dos protones, reacciona con ciertos metales, liberando hidrógeno, vuelve rojo el papel de tornasol... Es un ácido fuerte pues se encuentra totalmente disociado en agua, aunque liberar el segundo protón es más complicado
electrolito= Conductor de la electricidad, transportando ésta mediante iones en lugar de electrones libres (como en un metal)
óleums= Ver la sección Comercialización dentro de la Introducción.
óleum= Ver la sección Comercialización dentro de la Introducción.
pirita= Contiene del 35 al 49% de azufre y un 40-50% de hierro, además de otros metales.
calcopirita= Resulta rentable concentrar este sulfuro cuando el contenido en cobre se aproxima al 0,4 % pudiendose obtener asi cierta cantidad de cobre.
proceso claus= En los Anexos encontrarás un documento que describe el proceso.
fe2o3= hematites, de color rojo.
hematites= Su nombre deriva del griego "haimatites" que significa sangre en alusión a su color. También se denomina Oligisto al mineral.
magnetita= Su nombre deriva de la localidad de Magnesia, en Macedonia. Una fábula de plinio atribuía el nombre al de un pastor de nombre Magnes que descubrió el mineral al observar que se adhería a los clavos de su calzado.
azufre lábil= Los dos átomos de azufre que constituyen la pirita son equivalentes, sin diferencias entre sí, formando con el del hierro una red cristalina cúbica de carácter metálico (Fe)-(S-S). Al calentar el cristal, la malla se modifica y aparece otra estructura que en el límite es del tipo triolita (SFe), en la cual los átomos de hierro y azufre están en la misma proporción, expulsándose en forma de vapor el azufre sobrante. Éste es el llamado "azufre lábil".
punto de rocío= Temperatura a la cual el aire está saturado de humedad o, en general, temperatura a la cual un gas se satura con respecto a un componente condensable.
punto de ebullición= Temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es ligerisimamente superior a la presión exterior.
punto de ignición= Mínima temperatura requerida para iniciar o causar una combustión autosostenida en ausencia de chispa o llama.
temperatura de ignición= Mínima temperatura requerida para iniciar o causar una combustión autosostenida en ausencia de chispa o llama.
presión de vapor= Presión característica a una temperatura dada de un vapor en equilibrio con sus formas líquida o sólida.
ilmenita= Mineral de hierro titanado (FeO·TiO2). Mineral negro de hierro. Se parece a la magnetita en apariencia pero se distingue por su débil cualidad magnética. Usos: pinturas y esmaltes de titanio; barras para soldar; materia prima de mineral de titanio; aleaciones de titanio; cerámica.
alquilación= Introducción de un radical alquilo en una molécula orgánica. 
azeótropo= (Mezcla azeotrópica) Mezcla líquida de dos o más sustancias que se comporta como una sola sustancia pues el vapor producido por evaporación parcial tiene la misma composición que el líquido. La mezcla de punto de ebullición constante presenta un punto de ebullición máximo o mínimo en comparación con otras mezclas de las mismas sustancias.
nitración= Reacción en la cual un grupo nitro (-NO2) reemplaza a un hidrógeno en un átomo de carbono usando ácido nítrico o ácido mezclado.
decapante= Sustancia que elimina la capa de óxido y otras impurezas de las superficies metálicas. El grado de eliminación de óxido varía con la concentración y la temperatura.
deshidratante= Sustancia que elimina una o dos moléculas de agua de un compuesto químico.
calor de dilución= Calor desprendido por un mol de soluto cuando una solución es diluida de una concentración específica a otra.
variedades alotrópicas= Formas de un elemento que son distintas de un modo significativo en sus propiedades fisicoquímicas.
agente vulcanizante= Sustancia que favorece o promueve la vulcanización, cambio fisicoquímico producido como resultado del entrecruzamiento de la cadena de hidrocarburo insaturado del poliisopreno (caucho) con azufre, generalmente con aplicación de calor.
exotérmico= Proceso que se realiza con desprendimiento de calor.
exotérmica= Proceso que se realiza con desprendimiento de calor.
refractario= Capacidad de resitir temperaturas extremadamente elevadas. Material térreo, cerámico, de baja conductividad térmica que es capaz de soportar temperaturas extremadamente elevadas (1650 - 2200 ºC) sin sufrir ningún cambio esencial.
refractaria= Capacidad de resitir temperaturas extremadamente elevadas. Material térreo, cerámico, de baja conductividad térmica que es capaz de soportar temperaturas extremadamente elevadas (1650 - 2200 ºC) sin sufrir ningún cambio esencial.
adiabático= Describe un sistema o proceso durante el cual no hay ganancias ni pérdidas de calor.
adiabática= Describe un sistema o proceso durante el cual no hay ganancias ni pérdidas de calor.
adiabáticos= Describe un sistema o proceso durante el cual no hay ganancias ni pérdidas de calor.
grado baumé= Escala arbitraria de densidades ideada por el químico francés Antoine Baumé. Las relaciones con las densidades (a 15,5/15,5ºC) son las siguientes Bé= 145-145/d para líquuidos más densos que el agua, Bé= 140/d-130 para líquidos más ligeros que el agua.
grados baumé= Escala arbitraria de densidades ideada por el químico francés Antoine Baumé. Las relaciones con las densidades (a 15,5/15,5ºC) son las siguientes Bé= 145-145/d para líquuidos más densos que el agua, Bé= 140/d-130 para líquidos más ligeros que el agua.
lixiviación= Operación de separación de los componentes de una mezcla sólido-líquido. Uno o más componentes de esta mezcla son extraídos mediante exposición de la mezcla a la acción de un disolvente en el cual el componente que es extraído es soluble.
briquetas= Conglomerado de carbón u otra materia en forma de ladrillo.
esterificación= Formación de un ester mediante la unión de un ácido y un alcohol o un fenol.
solera= Suelo del horno.
soleras= Suelos del horno.
sulfonación= Reacción en la cual un grupo -SO3 sustituye a un hidrógeno en un átomo de carbono.
monoclínico= Uno de los sistemas más comunes de cristalización. Este sistema incluye los cristales con tres ejes de distinta longitud, dos de los cuales son oblicuos (es decir, no perpendiculares) entre sí, pero perpendiculares al tercero.
rómbico= Ortorómbico. Sistema de cristalización caracterizado por formar prismas y formas tabulares alargadas. El ortorómbico incluye los cristales con tres ejes perpendiculares unos con otros, todos de distinto tamaño.
bat= (Best Available Technology o Mejor Técnica Disponible) Es la tecnología más avanzada del mercado para un sector de actividad, capaz de reducir al mínimo las emisiones a cualquier medio, siendo incluso rentable desde el punto de vista económico.


Lo siento pero no aparece ese término.
